ARQS. PAPINI, MARTINENA - NICHOS CEMENTERIO

Dos niveles de nichos d urnas, a escale humana para permitir a cada deudo el homenaje personal del culto, y una cubierta de protección para los días lluviosos, componen este pabellón en el Cementerio de Lanús.

La cubierta es una estructura de hormigón, con arcos invertidos apoyados en pantallas perimetrales, también de hormigón, que encierra a su vez nichos.

Todo el hormigón revocado con material Super-Iggam color blanco, pisos cerámicos de "Sevilla" y tapas de nichos en mármol travertino taponado y lustrado.

Una ligera baranda de hierro redondo. con un dibujo geométrico y pintado en negro, protege el acceso a los nichos superiores, nivel al que se llega por dos escaleras ubicadas en ambos extremos.

*Archivo: Nuestra Arquitectura n°347 – 1968 | Biblioteca – FADU/UBA*