**1 -Memoria**

El proyecto se compone de 5 viviendas situadas en un barrio de escala residencial en crecimiento en la localidad de City Bell, partido de la Plata. Se trata de una parcela en esquina frente a un espacio verde con una gran arboleda.

La idea del proyecto fue conformar un conjunto en cuanto a la elección de materialidades, volumetrías conectadas entre sí a través de vigas brindando homogeneidad y armonía a la edificación, pero buscando al mismo tiempo el desarrollo individual de cada unidad.

Las casas trabajan en conjunto desarrollándose de tal manera que aprovechan la mejor orientación para abrir sus expansiones, que a través de los solados y vigas se van conectando y generando continuidad entre ellas. Dichos espacios son de integración y transición entre las unidades del conjunto pero a su vez también de la propia unidad, generando entre el semicubierto y el pergolado un espacio intermedio de conexión entre el interior y el exterior, que se cierra mediante unos paneles corredizos, brindando seguridad y un espacio más, que se adapta según el uso y necesidad de los habitantes.

Las viviendas desarrollan en planta baja el área social, con la cocina integrada al comedor y el área de estar vinculada a la expansión; en planta alta se encuentra el área privada con los dormitorios y su respectivo baño.

Cada vivienda se apoya sobre un lateral del terreno, salvo la unidad de la esquina que aprovechando su situación genera un remate con una expansión enmarcada por vigas y una pérgola que le brinda un cierre al conjunto.

Respecto a la materialidad en planta baja predomina el ladrillo a la vista color arena que se corta a través de las vigas en hormigón visto que vinculan todas las unidades, dejando para planta alta volúmenes blancos con quiebres que permiten un juego de aire y espacialidad de la edificación, sobre el frente y el contrafrente.